[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# ipv6 pim rp embedded

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`(config)# [no] ipv6 pim rp embedded`

（PIM-SMv6）Embedded RPマルチキャストグループアドレス（ff70::/12）を有効にする。
no形式で実行した場合は、Embedded RPマルチキャストグループアドレスを無効にする。
初期設定は有効。

### 注意・補足事項

■ Embedded RPマルチキャストグループアドレスを使う場合はグループアドレスからRPアドレスを抽出できるため、非RPのPIM-SMv6ルーターでは ipv6 pim rp-addressコマンドによる静的 RP の設定が不要となる。ただし、RPとして動作させるルーターにだけは、ipv6 pim rp-addressコマンドで自身のインターフェースアドレスを指定する必要がある。詳細は解説編を参照。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 pim rp embedded（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ipv6 pim rp-address（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ipv6 pim sparse-mode rp mapping（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA