[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# stoat collector key

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config)# stoat collector key [8] PASSWORD [description TEXTLINE]`

`(config)# stoat collector key generate [description TEXTLINE]`

`(config)# no stoat collector key [8] PASSWORD`

STOATコレクター機能の認証キーを追加する。
no形式で実行した場合は指定した認証キーを削除する。
認証キーは256個まで作成可能。
STOATソースからSTOATコレクターへの接続時には本コマンドで設定した認証キーのいずれかが必要となる（keyコマンドで指定）。

### パラメーター

`8` | 後続のPASSWORDがすでに暗号化された文字列であることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるものなので、CLIからPASSWORDを手入力するときには使用しないこと
`PASSWORD` | 認証キー。8～80文字で指定する
`description TEXTLINE` | 認証キーの説明文。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい
`generate` | 認証キーをランダムに生成したいときに指定する。本オプション指定時は生成された認証キー文字列がコマンド実行直後に表示される

### 使用例

■ 認証キー「h1MeToo!」を追加する。

    awplus(config)# stoat collector key h1MeToo! ↓

■ 認証キーをランダムに生成して追加する。

    awplus(config)# stoat collector key generate ↓
    kiiReioXhoSdADP6-peMg9D1wcsTpdRmv5mwLLnKzV4=

■ 認証キー「h1MeToo!」を削除する。

    awplus(config)# no stoat collector key h1MeToo! ↓

### 注意・補足事項

■ デバイスディスカバリー（STOAT）については解説編を参照。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- stoat collector key（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

service stoat（グローバルコンフィグモード）
stoat collector enable（グローバルコンフィグモード）
stoat collector expiry-period（グローバルコンフィグモード）
stoat collector trustpoint（グローバルコンフィグモード）
stoat destination（グローバルコンフィグモード）
show stoat collector（特権EXECモード）
key（STOAT送信先モード）
trustpoint（STOAT送信先モード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA