[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# switchport vlan translation vlan

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`(config-if)# switchport vlan translation vlan <1-4094> vlan <1-4094>`

`(config-if)# no switchport vlan translation {all | vlan <1-4094>}`

タグ付きポート（トランクポート）として設定されているスイッチポートにおいてVLANトランスレーションエントリーを作成し、VLANタグ内のVLAN IDを変換する。
no形式で実行すると、すべてまたは特定のエントリーを削除する。

### パラメーター

`<1-4094>` | 外部VIDを指定
`vlan <1-4094>` | 内部VIDを指定。内部VIDには対象スイッチポートがすでに所属しているVLANを指定
`all` | スイッチポートに設定されたすべてのVLANトランスレーションエントリーを指定

### 使用例

■ タグ付きポート（トランクポート）として設定されているスイッチポート1.0.1において、VLANトランスレーションエントリーを作成し、外部VID200を内部VID100に書き換える設定をする。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# switchport vlan translation vlan 200 vlan 100 ↓

■ タグ付きポート（トランクポート）として設定されているスイッチポート1.0.1に設定した、外部VID200を使用したVLANトランスレーションエントリーを削除する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# no switchport vlan translation vlan 200 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、スイッチポート、スタティックチャンネルグループ、またはダイナミック（LACP）チャンネルグループに適用可能
■ 同一ポートに複数のVLANトランスレーションエントリーを設定することは可能。ただし、同じ外部VIDは使用不可
■ 同一ポート上でVLANトランスレーション機能にてVIDを変換するVLANと変換しないVLANが混在する設定も可能

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- switchport vlan translation vlan（インターフェースモード）

### 関連コマンド

switchport trunk allowed vlan（インターフェースモード）
vlan database（グローバルコンフィグモード）
switchport vlan translation default（インターフェースモード）
show interface switchport（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA