[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# router ipv6 rip

モード: グローバルコンフィグモード --> RIPngモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（RIPng）

`(config)# [no] router ipv6 rip`

RIPngルーティングプロセスを起動し、RIPngモードに移行する。
RIPngルーティングプロセスがすでに起動している場合は、単にRIPngモードに移行する。
no形式で実行した場合はRIPngルーティングプロセスを停止し、RIPngのグローバル設定（RIPngモード以下で行う設定すべて）を削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。
RIPngモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- router ipv6 rip（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- cisco-metric-behavior（RIPngモード）
             +- default-information originate（RIPngモード）
             +- default-metric（RIPngモード）
             +- distribute-list（RIPngモード）
             +- neighbor（RIPngモード）
             +- offset-list（RIPngモード）
             +- passive-interface（RIPngモード）
             +- redistribute（RIPngモード）
             +- timers basic（RIPngモード）

### 関連コマンド

end（任意のコンフィグモード）
exit（任意のモード）
show ipv6 protocols rip（非特権EXECモード）
show running-config（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA