[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# distance

モード: BGP IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router-af)# distance bgp EBGP IBGP LOCAL`

`(config-router-af)# no distance bgp`

（IPv6）IPv6 BGP経路の管理距離（経路選択時の優先度）を経路種別（eBGP経路、iBGP経路、ローカル経路）ごとに設定する。
no形式で実行した場合は、経路種別ごとの管理距離設定を初期値に戻す。

### パラメーター

`EBGP :=` | `<1-255>`
| eBGP経路対する管理距離。初期値は20
`IBGP :=` | `<1-255>`
| iBGP経路対する管理距離。初期値は200
`LOCAL :=` | `<1-255>`
| ローカル経路（networkコマンドなどでBGP経路表にインポートした経路）に対する管理距離。初期値は200

### 使用例

■ eBGP経路、iBGP経路、ローカル経路の管理距離をそれぞれ30、180、190に変更する。

    awplus(config)# router bgp 65010 ↓
    awplus(config-router)# address-family ipv6 ↓
    awplus(config-router-af)# distance bgp 30 180 190 ↓

■ eBGP経路、iBGP経路、ローカル経路の管理距離をそれぞれ初期値の20、200、200に戻す。

    awplus(config)# router bgp 65010 ↓
    awplus(config-router)# address-family ipv6 ↓
    awplus(config-router-af)# no distance bgp ↓

### 注意・補足事項

■ 管理距離255を持つ経路は「信頼できない経路」と見なされ、FIB（IPv6転送表）に登録されない（IPv6パケットの転送には使われない）。

### コマンドツリー

    address-family ipv6 (BGPモード)
        |
        +- distance（BGP IPv6アドレスファミリーモード）

### 関連コマンド

show ipv6 route（非特権EXECモード）
show ipv6 route database（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA