[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# platform multicast-ratelimit

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config)# platform multicast-ratelimit <0-100>`

`(config)# no platform multicast-ratelimit`

IPマルチキャストパケットをRegisterパケットとしてカプセル化し、ユニキャスト転送する際のCPUに送信するレートを設定する。

### パラメーター

`<0-100>` | 転送レート。単位はpps。デフォルトは10で、0に設定すると制限はなくなる。

### 注意・補足事項

■ レートを上昇させると、マルチキャストグループが多い環境でも高速で配信ツリーを形成することができる。一度配信ツリーが形成されれば以降CPUに上がり続けることはないが、一時的にもCPU負荷率があがることにもつながるため、ネットワーク環境に合わせて検証をした上で使うこと。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- platform multicast-ratelimit（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA