[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# fiber-monitoring enable

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`(config-if)# fiber-monitoring enable`

`(config-if)# no fiber-monitoring enable`

`(config-if)# no fiber-monitoring`

対象光ファイバーポートにおいて、受信光レベルを監視する アクティブファイバーモニタリング機能を有効化する。
no形式でenableを指定した場合（`no fiber-monitoring enable`）は、対象ポートにおいて同機能を無効にする（同機能に関する他のポート固有設定は保持）。
no形式でenableを指定しない場合（`no fiber-monitoring`）は、対象ポートにおいて同機能を無効にするだけでなく、同機能に関する他のポート固有設定や状態もすべて削除する。
初期設定は無効。
本機能が有効な光ポートで受信光レベルが検出しきい値よりも低下すると、ログが出力されるほか、アクション（fiber-monitoring action）の設定によりSNMPトラップの送信やポートのシャットダウンも可能。
検出しきい値は、fiber-monitoring baselineの設定によって決まる基準値から、fiber-monitoring sensitivityで設定するマージンを差し引いた値となる。

### 使用例

■ 光ポートport1.0.1でアクティブファイバーモニタリング機能を有効にする。
（ここでは、port1.0.1がSFP光ポートであると仮定しています。以下の例も同様です）

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# fiber-monitoring enable ↓

■ 光ポートport1.0.1でアクティブファイバーモニタリング機能を無効にする（同機能に関する他のポート固有設定は保持）。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# no fiber-monitoring enable ↓

■ 光ポートport1.0.1でアクティブファイバーモニタリング機能を無効にし、同機能に関する他のポート固有設定や状態も削除する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# no fiber-monitoring ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドをサポートするモジュールは下記のとおり。

- AT-SP10SR
- AT-SP10LR
- AT-SP10ER40/I
- AT-SP10ZR80/I
- AT-SPBD40-13/I, AT-SPBD40-14/I
- AT-SPFX/15
- AT-SP10LRa/I
- AT-SP10BD40/I-12, AT-SP10BD40/I-13
- AT-SPLX10a
- AT-SPLX10/I

なお、上記一覧には本製品がサポートしていないモジュールが含まれている可能性があります。利用可能なモジュールの最新情報については、弊社ホームページ上の製品情報をご参照ください。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- fiber-monitoring enable（インターフェースモード）

### 関連コマンド

clear fiber-monitoring interface（特権EXECモード）
fiber-monitoring action（インターフェースモード）
fiber-monitoring baseline（インターフェースモード）
fiber-monitoring interval（インターフェースモード）
fiber-monitoring sensitivity（インターフェースモード）
show system fiber-monitoring（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA