[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# raps-channel

モード: G.8032スイッチモード
カテゴリー: L2スイッチング / G.8032（ERPS）

`(g8032-config-switch)# raps-channel <2-4094>`

`(g8032-config-switch)# no raps-channel`

指定したVLANをR-APSメッセージを送受信するためのコントロールVLANとして設定する。
本コマンドが正しく設定されるまで、erp-instanceコマンドにてERPインスタンスを有効にすることはできない。
no形式で実行した場合は、コントロールVLANの設定を解除する。
ただし、no形式を実行する前に、erp-instanceコマンドにてERPインスタンスを無効にする必要がある。

### パラメーター

`<2-4094>` | コントロールVLANに設定するVLAN IDを指定

### コマンドツリー

    g8032 erp-instance (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- raps-channel（G.8032スイッチモード）

### 関連コマンド

g8032 erp-instance（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA