[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# auth-web-server dhcp ipaddress

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# [no] auth-web-server dhcp ipaddress A.B.C.D/M`

Web認証サーバー（ポート認証）のDHCPサーバー機能を有効にする。
本コマンド設定時にはipaddressパラメーターで指定したIPアドレスがWeb認証サーバーの待ち受けIPアドレスとして動作する。
本機能を有効にすると、クライアントのデフォルトゲートウェイ・DHCPサーバー・DNSサーバーにはWeb認証サーバーのIPアドレスが付与される。
no形式を指定すると、Supplicantに割り当てられているIPアドレスを消去し、Web認証サーバーのDHCPサーバー機能を無効にする。
初期設定は無効。

> Note

> > Web認証を使用する場合はauth-web-server ipaddressコマンドかauth-web-server dhcp ipaddressコマンドで必ず仮想アドレスを設定してください。

### パラメーター

`A.B.C.D/M` | Web認証サーバーのDHCPサーバー機能に割り当てるIPv4アドレスとサブネットマスク長。A.B.C.DがDHCPサーバーのアドレスとなり、サブネットA.B.C.D/Mの範囲内から、クライアントにIPアドレスが割り当てられる

### 注意・補足事項

■ 本コマンドによってWeb認証サーバー（ポート認証）のDHCPサーバー機能を有効にし、かつDHCPサーバー機能も有効にした場合、認証前のSupplicantに対してはWeb認証サーバーのDHCPサーバー機能からIPアドレスが割り当てられる。認証成功後はDHCPサーバー機能からIPアドレスが割り当てられる。
■ 本コマンドはauth-web-server ipaddressコマンドと同時に設定することはできない。
■ A.B.C.Dパラメーターには、ネットワーク上に存在しないアドレス（仮想アドレス）を指定すること。
また本コマンド設定時は、認証ポートに次のようなハードウェアアクセスリストを適用する必要がある。
たとえば、本コマンドで仮想アドレス10.10.10.1を指定した場合は、次のようなハードウェアアクセスリストを作成し、認証ポートに適用すること。

    access-list 3000 send-to-cpu ip any 10.10.10.1/32

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- auth-web-server dhcp ipaddress（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

auth-web-server dhcp lease（グローバルコンフィグモード）
show auth-web-server（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA