[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# ntp restrict

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / NTP

`(config)# ntp restrict TARGET [query|serve] [allow|deny]`

`(config)# no ntp restrict TARGET`

NTPサービスに対するアクセス制御設定を追加する。
具体的には、指定したアドレスからNTPサービスへのアクセスを許可するか、拒否するかを指定する。
no形式で実行した場合は、指定したアドレスに対するアクセス制御設定を削除する。
初期状態ではアクセス制御設定は存在しない。その場合、時刻問い合わせはすべて許可、制御情報問い合わせはすべて拒否となる。

### パラメーター

`TARGET` | アクセス制御の設定対象アドレス。次のいずれかの形式で指定する。
| `A.B.C.D` | IPv4アドレス
| `A.B.C.D/M` | IPv4アドレス範囲
| `X:X::X:X` | IPv6アドレス
| `X:X::X:X/M` | IPv6アドレス範囲
| `default-v4` | すべてのIPv4アドレス
| `default-v6` | すべてのIPv6アドレス
`query` | TARGETからの制御情報問い合わせについてのみ、アクセス許可または拒否を指定する。query、serveのどちらも指定しない場合は両方を指定したものと見なす
`serve` | TARGETからの時刻問い合わせについてのみ、アクセス許可または拒否を指定する。query、serveのどちらも指定しない場合は両方を指定したものと見なす
`allow` | アクセスを許可する。allow、denyのどちらも指定しない場合はallowを指定したものと見なす
`deny` | アクセスを拒否する。allow、denyのどちらも指定しない場合はallowを指定したものと見なす

### 使用例

■ 外部NTPサーバー（192.168.1.100）からの時刻・制御情報の問い合わせだけを許可する。これ以外の要求や問い合わせは破棄する。

    awplus(config)# ntp restrict 192.168.1.100 allow ↓
    awplus(config)# ntp restrict default-v4 deny ↓
    awplus(config)# ntp restrict default-v6 deny ↓

■ 192.168.1.0/24ネットワーク上のNTPクライアントからの時刻の問い合わせだけを許可する。これ以外の要求や問い合わせは破棄する。

    awplus(config)# ntp restrict 192.168.1.0/24 serve allow ↓
    awplus(config)# ntp restrict default-v4 deny ↓
    awplus(config)# ntp restrict default-v6 deny ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ntp restrict（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ntp master（グローバルコンフィグモード）
ntp peer（グローバルコンフィグモード）
ntp server（グローバルコンフィグモード）
show ntp associations（非特権EXECモード）
show ntp status（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA