[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# area encryption ipsec

モード: OSPFv3モード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

`(config-router)# area AREAID encryption ipsec spi <256-4294967295> esp ENCALG HASHALG`

`(config-router)# no area AREAID encryption ipsec spi <256-4294967295>`

指定したOSPFv3エリアでIPsec暗号化ペイロード（ESP）による暗号化（と認証）を行うよう設定する。
no形式で実行した場合は、指定したOSPFv3エリアで暗号化を行わないよう設定する。
初期設定ではどのエリアでも暗号化を行わない。
なお、ipv6 ospf encryption ipsecコマンドでインターフェース固有の暗号化方式を設定することもできる。この場合は、インターフェースごとに設定した暗号化方式が優先される。

### パラメーター

`AREAID` | OSPFv3エリアID。次のいずれかの形式で指定する
| `<0-4294967295>` | 単一10進数形式（例：1）
| `A.B.C.D` | IPアドレス形式（例：0.0.0.1）
`spi <256-4294967295>` | SPI（セキュリティー・パラメーター・インデックス）値
`ENCALG :=` | `{aes-cbc KEY | 3des KEY | null}`
| ESPの暗号化アルゴリズムと鍵。以下から選択する
| `aes-cbc KEY` | AES-CBCの暗号化キー。32、48、64桁の16進数で指定する
| `3des KEY` | 3DESの暗号化キー。48桁の16進数で指定する
| `null` | 暗号化を行わない。ESPにおいてメッセージ認証のみ使用する場合に指定する
`HASHALG :=` | `{md5 KEY | sha1 KEY}`
| ESPの認証アルゴリズムと鍵。以下から選択する
| `md5 KEY` | MD5のハッシュキー。32桁の16進数で指定する
| `sha1 KEY` | SHA1のハッシュキー。40桁の16進数で指定する

### 使用例

■ エリア0でIPsec（ESP）による暗号化と認証を行うよう設定する。SPIは1000、暗号化方式はAES-CBC、認証方式はSHA1とする。

    awplus(config-router)# area 0 encryption ipsec spi 1000 esp aes-cbc FEDCBA9876543210FEDCBA9876543210 sha1 1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF12345678 ↓

■ エリア1ではIPsec（ESP）を使うが、暗号化は行わずMD5認証だけを行うよう設定する。SPIは1001とする。

    awplus(config-router)# area 1 encryption ipsec spi 1001 esp null md5 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF ↓

■ エリア0でIPsec（ESP）の設定（SPI=1000）を無効にする。

    awplus(config-router)# no area 0 encryption ipsec spi 1000 ↓

■ エリア1でIPsec（ESP）の設定（SPI=1001）を無効にする。

    awplus(config-router)# no area 1 encryption ipsec spi 1001 ↓

### コマンドツリー

    router ipv6 ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- area encryption ipsec（OSPFv3モード）

### 関連コマンド

area authentication ipsec（OSPFv3モード）
area virtual-link encryption ipsec（OSPFv3モード）
ipv6 ospf encryption ipsec（インターフェースモード）
show ipv6 ospf（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA