[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# show ip pim sparse-mode bsr-router

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`> show ip pim sparse-mode bsr-router`

（PIM-SM）ブートストラップルーター（BSR）の情報を表示する。

### 使用例

■ ブートストラップルーターとして動作しているとき

    awplus> show ip pim sparse-mode bsr-router ↓
    PIMv2 Bootstrap information
    This system is the Bootstrap Router (BSR)
      BSR address: 192.168.30.1
      Uptime:      00:02:37, BSR Priority: 0, Hash mask length: 10
      Next bootstrap message in 00:00:33
      Role: Candidate BSR
      State: Elected BSR

      Candidate RP: 192.168.30.1(vlan30)
        Advertisement interval 60 seconds
        Next Cand_RP_advertisement in 00:01:00

■ ブートストラップルーターとして動作していないとき

    awplus> show ip pim sparse-mode bsr-router ↓
    PIMv2 Bootstrap information
      BSR address: 192.168.30.254
      Uptime:      00:01:31, BSR Priority: 1, Hash mask length: 30
      Expires:     00:01:39
      Role: Non-candidate BSR
      State: Accept Preferred

### 関連コマンド

ip pim bsr-candidate（グローバルコンフィグモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA