[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# enable

モード: MRPリングモード
カテゴリー: L2スイッチング / MRP

`(config-mrp-ring)# [no] enable`

対象スイッチポートにおけるMRPを有効/無効にする。
初期設定は有効。
no形式で実行すると無効になる。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドをno形式で実行すると、すべてのデータVLANに対するブロックが解除されるため、実行する前には、ブロックが解除されてもループが発生しない構成であることを確認してください。

### コマンドツリー

    mrp ring (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- enable（MRPリングモード）

### 関連コマンド

service mrp（グローバルコンフィグモード）
mrp ring（インターフェースモード）
domain-name（MRPリングモード）
vlan-id（MRPリングモード）
profile（MRPリングモード）
role（MRPリングモード）
lc-react（MRPリングマネージャーモード）
mrp ring（グローバルコンフィグモード）
show mrp ring（特権EXECモード）
show counter mrp（特権EXECモード）
clear counter mrp（特権EXECモード）
show mrp ports（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA