[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# show application-proxy whitelist supplicant

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# show application-proxy whitelist supplicant [interface IFRANGE|HHHH.HHHH.HHHH] [brief]`

AMFアプリケーションプロキシー機能のホワイトリストポートで許可された端末の一覧を表示する。

### パラメーター

`interface IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。指定したスイッチポートの情報だけを表示させたいときに指定する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのインターフェースが対象となる
`HHHH.HHHH.HHHH` | 端末のMACアドレス
`brief` | 端末の情報を簡素な形式で表示する

### 使用例

    awplus# show application-proxy whitelist supplicant brief ↓

    Interface port1.0.2
     authenticationMethod: mac
     totalSupplicantNum: 5
     authorizedSupplicantNum: 5
       macBasedAuthenticationSupplicantNum: 5
       dot1xAuthenticationSupplicantNum: 0
       webBasedAuthenticationSupplicantNum: 0
       otherAuthenticationSupplicantNum: 0

    Interface   VID  Mode MAC Address    Status            IP Address      Username
    =========== ==== ==== ============== ================= =============== ========
    port1.0.2   1    M    0000.0000.0406 Authenticated     --              00-00...
    port1.0.2   1    M    0000.0000.0405 Authenticated     --              00-00...
    port1.0.2   1    M    0000.0000.0404 Authenticated     --              00-00...

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはAMFアプリケーションプロキシー ホワイトリスト機能のエッジノードでのみ使用可能。対応製品その他の詳細については、AMF応用編を参照。

### 関連コマンド

application-proxy whitelist enable（インターフェースモード）
service atmf-application-proxy（グローバルコンフィグモード）
show application-proxy whitelist interface（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA