[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# clear mac address-table

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / フォワーディングデータベース

`# clear mac address-table {static|dynamic} [interface IFNAME|address HHHH.HHHH.HHHH]`

`# clear mac address-table blocking [address HHHH.HHHH.HHHH]`

フォワーディングデータベース（MACアドレステーブル）からエントリーを削除する。

### パラメーター

`static` | スタティックエントリーを削除する
`dynamic` | ダイナミックエントリーを削除する
`blocking` | AMFアプリケーションプロキシー機能（service atmf-application-proxy）によって登録された遮断エントリーを削除する
`interface IFNAME` | スイッチポートのインターフェース名。削除対象を指定したポートで登録されているMACアドレスに限定する
`address HHHH.HHHH.HHHH` | ステーションのMACアドレス。削除対象を指定したMACアドレスに限定する。16進数で2オクテット（4桁）ごとにピリオドで区切って指定する（例：0000.cd24.0367）

### 関連コマンド

mac address-table static（グローバルコンフィグモード）
show mac address-table（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA