[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# epsr enhancedrecovery enable

モード: EPSRモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

`(config-epsr)# [no] epsr NAME enhancedrecovery enable`

指定したEPSRドメインにおいて、エンハンストリカバリー機能を有効化する。
no形式で実行した場合は、エンハンストリカバリー機能を無効化する。
初期設定は無効。

### パラメーター

`NAME` | EPSRドメイン名。epsr mode masterコマンドかepsr mode transitコマンドで定義済みのEPSRドメイン名を指定すること

### 使用例

■ EPSRドメイン「Test」において、エンハンストリカバリー機能を有効化する。

    awplus(config-epsr)# epsr Test enhancedrecovery enable ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、EPSRドメインが有効化されているときには実行できない。epsr stateコマンドでdisableを指定し、EPSRドメインを無効化してから実行すること。リング構成を組んでいるネットワークでepsr stateコマンドを実行する際は、事前にループ構成を解消してから実行すること。

### コマンドツリー

    epsr configuration (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- epsr enhancedrecovery enable（EPSRモード）

### 関連コマンド

epsr mode master（EPSRモード）
epsr mode transit（EPSRモード）
epsr state（EPSRモード）
show epsr（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA