[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# service ssh

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / Secure Shell

`(config)# [no] service ssh [PROTOCOL]`

SSHサーバーを有効化する。
no形式で実行した場合は、SSHサーバーを無効にする。
初期設定では利用可能なすべてのプロトコルファミリー上で無効。

### パラメーター

`PROTOCOL` | SSHサーバーが使用するプロトコルファミリー（ここではIPバージョンの意味）。本オプションを指定した場合は、指定したプロトコルファミリー上でのSSHサーバーの有効・無効だけを変更する。本オプションを指定しなかった場合は、利用可能なすべてのプロトコルファミリー上でのSSHサーバーの有効・無効を変更する
| `ip` | IPv4上のSSHサーバー
| `ipv6` | IPv6上のSSHサーバー

### 使用例

■ SSHサーバーを有効化する。

    awplus(config)# service ssh ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンド実行時に3種類（RSA、ECDSA、ED25519）のホスト鍵（Host Key）がすべて揃っていない場合は、存在していない種類のホスト鍵が自動的に生成される。鍵長はRSAが2048ビット、ECDSAが384ビット。
なお、鍵長を変えたい場合など、ホスト鍵を手動で生成するにはcrypto key generate hostkeyコマンドを使う。
■ SSHサーバーの有効化直後は、SSHログインが可能なユーザーは存在しない。SSHログインを可能にするには、ssh server allow-usersコマンドを使って、ログインを許可するユーザーを指定すること。
■ 起動時にAMFネットワーク未検出時の拡張動作が機能した場合、SSHサーバーは有効化されるが、その設定はAMFネットワーク未検出時の一時的な設定であるため、運用上の必要性に応じて無効化すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- service ssh（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

crypto key generate hostkey（グローバルコンフィグモード）
show ssh server（非特権EXECモード）
ssh server allow-users（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA