[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# server timeout

モード: RADIUSプロキシーモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSプロキシー

`(config-radproxy)# server timeout <1-60>`

`(config-radproxy)# no server timeout`

RADIUSプロキシーから上位RADIUSサーバーへの要求に対する応答待ち時間を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-60>` | 上位RADIUSサーバーへの要求に対する応答待ち時間（秒）。要求送信後この時間内に応答がない場合は該当RADIUSサーバーを「使用不可」状態に変更する。初期値は30秒

### コマンドツリー

    radius-server proxy-server (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- server timeout（RADIUSプロキシーモード）

### 関連コマンド

server（RADIUSプロキシーモード）
server deadtime（RADIUSプロキシーモード）
server timeout（RADIUSプロキシーモード）
show radius proxy-server（特権EXECモード）
show radius proxy-server statistics（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA