[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# application-proxy whitelist server

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config)# [no] application-proxy whitelist server A.B.C.D key PASSWORD [encrypted] [auth-port <1-65535>]`

AMFアプリケーションプロキシーのプロキシーノードにおいて、許可端末リスト（ホワイトリスト）を保持しているホワイトリストサーバー（AT-SESC/AMF Security mini）を指定する。
no形式で実行した場合はホワイトリストサーバーの設定を削除する。
初期状態は未設定。
本コマンドが設定されたプロキシーノードは、エッジノードから受信した接続端末の通信可否問い合わせ要求をAT-SESCに中継して結果をエッジノードに返送する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | ホワイトリストサーバーのIPアドレス
`key PASSWORD` | ホワイトリストサーバーとの通信に使う事前共有鍵
`encrypted` | `PASSWORD`で指定した文字列がすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない
`auth-port <1-65535>` | ホワイトリストサーバーの認証用UDPポート番号。省略時は1812を使う。なお、通信を暗号化する場合は2083に設定すること

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはプロキシーノードでのみ有効。対応製品その他の詳細については、AMF応用編を参照。
■ ホワイトリストサーバーの設定は1台のAMFマスターにだけ行うこと。複数のマスターに設定することはサポート対象外。
■ バージョン5.5.3-2.x以降、入力したパスワードはコンフィグ中で自動的に暗号化される。
パスワードが暗号化された状態で保存したコンフィグのままバージョン5.5.3-1.x以前にダウングレードした場合、コンフィグ読み込み時に当該行がエラーとなる。ダウングレード時は、必要に応じて再設定するか、前バージョンで保存したコンフィグを適用すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- application-proxy whitelist server（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

application-proxy whitelist enable（インターフェースモード）
service atmf-application-proxy（グローバルコンフィグモード）
show application-proxy whitelist interface（特権EXECモード）
show application-proxy whitelist server（特権EXECモード）
show application-proxy whitelist supplicant（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA