[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# scada modbus tcp server access

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / MODBUS

`(config)# scada modbus tcp server access {read-only|read-write}`

`(config)# no scada modbus tcp server access`

MODBUS TCPサーバーにおいて、クライアントからの読み出し要求だけを許可するか、それとも書き込み（状態変更）要求も許可するかを設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定では読み出しのみを許可する。

### パラメーター

`read-only` | 読み出しのみ許可
`read-write` | 読み出しと書き込みの両方を許可

### 使用例

■ MODBUS TCPクライアントからの読み出し要求に加え、書き込み要求も許可するよう設定する。

    awplus(config)# scada modbus tcp server access read-write ↓

■ MODBUS TCPクライアントからの読み出し要求のみ許可する設定に戻す。

    awplus(config)# no scada modbus tcp server access ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- scada modbus tcp server access（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

scada modbus tcp server access permit（グローバルコンフィグモード）
show scada modbus tcp server（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA