[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# atmf select-area

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# atmf select-area {NAME|local}`

AMFエリアを選択する。
コントローラーエリアとは別のエリアに対して、atmf working-setコマンドを実行したい時に、本コマンドを実行し、対象エリアを選択する。
localを選択した時は、コントローラーエリアに戻る。

### パラメーター

`NAME` | AMFエリア名。最大15文字。大文字小文字を区別する
`local` | コントローラーのエリアに戻る

### 使用例

■ AMFエリア「area2」を選択する。

    SBx81# atmf select-area area2 ↓

■ コントローラーエリアに戻る。

    SBx81# atmf select-area local ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはAMFコントローラーでのみ有効。

### 関連コマンド

show atmf（特権EXECモード）
show atmf area（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA