[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# spanning-tree mst configuration

モード: グローバルコンフィグモード --> MSTモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config)# spanning-tree mst configuration`

（MSTP）MSTリージョンやMSTインスタンスの設定を行うMSTモードに移行する。
MSTモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

### 使用例

■ MSTモードに移動する。

    awplus(config)# spanning-tree mst configuration ↓
    awplus(config-mst)#

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行する前に、スパニングツリープロトコルの動作モードをMSTPに変更しておくこと（spanning-tree modeコマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- spanning-tree mst configuration（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- instance priority（MSTモード）
             +- instance vlan（MSTモード）
             +- region（MSTモード）
             +- revision（MSTモード）

### 関連コマンド

end（任意のコンフィグモード）
exit（任意のモード）
show spanning-tree（非特権EXECモード）
show spanning-tree mst（非特権EXECモード）
show spanning-tree mst config（非特権EXECモード）
show spanning-tree mst instance（非特権EXECモード）
spanning-tree mode（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA