[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# ipv6 ospf hello-interval

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

`(config-if)# ipv6 ospf hello-interval <1-65535>`

`(config-if)# no ipv6 ospf hello-interval`

対象OSPFv3インターフェースにおけるHello Intervalタイマーを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻す。

### パラメーター

`<1-65535>` | Helloパケットの送信間隔（Hello Interval）（秒）。同一ネットワーク上のすべてのルーターに同じ値を設定する必要がある。初期値は10

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 ospf hello-interval（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 ospf dead-interval（インターフェースモード）
show ipv6 ospf interface（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA