[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# ospf abr-type

モード: OSPFモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-router)# [no] ospf abr-type {cisco|ibm|standard}`

OSPFエリア境界ルーター（ABR）の動作モードを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻す。

### パラメーター

`cisco` | Alternative Cisco ABRモード（RFC3509）。このモードでは、バックボーンエリアを含む複数のエリアにおいてdown状態でないインターフェースを1つ以上持っている場合に、該当ルーターをABRと見なす。初期設定
`ibm` | Alternative IBM ABRモード（RFC3509）。このモードでは、複数のエリアにおいてdown状態でないインターフェースを1つ以上持っている場合に、該当ルーターをABRと見なす。バックボーンエリアに所属するインターフェースも必要だが、同インターフェースはdown状態でもよい
`standard` | 標準ABRモード（RFC2328）。このモードでは、複数のエリアにおいてdown状態でないインターフェースを1つ以上持っている場合に、該当ルーターをABRと見なす

### コマンドツリー

    router ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ospf abr-type（OSPFモード）

### 関連コマンド

show ip ospf（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA