[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# service mrp

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / MRP

`(config)# [no] service mrp`

MRPを有効/無効にする。初期設定は無効。
no形式で実行すると無効になる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- service mrp（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

mrp ring（インターフェースモード）
domain-name（MRPリングモード）
vlan-id（MRPリングモード）
profile（MRPリングモード）
role（MRPリングモード）
lc-react（MRPリングマネージャーモード）
enable（MRPリングモード）
mrp ring（グローバルコンフィグモード）
show mrp ring（特権EXECモード）
show counter mrp（特権EXECモード）
clear counter mrp（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA