[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# ipv6 pim rp-candidate

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`(config)# ipv6 pim rp-candidate IFNAME [priority <0-255>] [group-list LISTNAME] [interval <1-16383>]`

`(config)# no ipv6 pim rp-candidate [IFNAME]`

（PIM-SMv6）指定したマルチキャストグループのランデブーポイント候補（C-RP）として動作するよう設定する。
no形式で実行した場合はC-RPとしての設定を削除する。

### パラメーター

`IFNAME` | 自らをC-RP（ランデブーポイント候補）として広告するときのIPv6アドレスが設定されているインターフェース名
`priority <0-255>` | RP（Rendezvous Point）決定時の優先度。値が小さいほど優先度が高く、RPになる可能性が高くなる。省略時は192
`group-list LISTNAME` | 名前付き標準IPv6アクセスリスト。該当C-RPに担当させたいマルチキャストグループアドレスの範囲をpermitするよう設定しておくこと。なお、アクセスリストでany（::/0）を指定した場合は、ff00::/8（すべてのマルチキャストグループアドレス）の意味と見なされる。また、アクセスリストを指定しなかった場合も、ff00::/8を指定したものと見なされる
`interval <1-16383>` | Candidate-RP-Advertisementメッセージの送信間隔

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ipv6 access-list standard（グローバルコンフィグモード）
ipv6 access-list standard(list)（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim bsr-candidate（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim rp-address（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ipv6 pim sparse-mode rp mapping（非特権EXECモード）
show ipv6 pim sparse-mode rp-hash（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA