[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# ip igmp ssm-map static

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP

`(config)# [no] ip igmp ssm-map static {LISTNUM|LISTNAME} A.B.C.D`

IGMPのSSM（Source Specific Multicast）マッピングテーブルにエントリーを追加する。
no形式で実行した場合は指定したエントリーを削除する。
本コマンドでは、標準IPアクセスリストで指定したマルチキャストグループに対し、任意の送信者アドレスを関連付けることができる。

### パラメーター

`LISTNUM|LISTNAME` | 標準IPアクセスリスト。マッピング対象のマルチキャストグループアドレスをpermitするよう設定しておくこと
| `LISTNUM :=` | `{<1-99>|<1300-1999>}`
|  | 標準IPアクセスリスト番号
| `LISTNAME` | 標準IPアクセスリスト名
`A.B.C.D` | マルチキャスト送信者のIPアドレス

### 使用例

■ マルチキャストグループ232.10.10.0～232.10.10.255をマルチキャスト送信者192.168.10.5に関連付け、マルチキャストグループ232.10.20.0～232.10.20.255をマルチキャスト送信者192.168.20.5に関連付けるSSMマッピングエントリーを作成する。なお、別途IGMPの有効化（ip igmp）と、SSMマッピング機能の有効化（ip igmp ssm-map enable）が必要。

    awplus(config)# access-list 10 permit 232.10.10.0 0.0.0.255 ↓
    awplus(config)# access-list 20 permit 232.10.20.0 0.0.0.255 ↓
    awplus(config)# ip igmp ssm-map static 10 192.168.10.5 ↓
    awplus(config)# ip igmp ssm-map static 20 192.168.20.5 ↓

これにより、IGMPバージョン1/2による 232.10.10.X へのグループ参加要求 (*,232.10.10.X) Join は、IGMPバージョン3の送信元指定付きグループ参加要求 (192.168.10.5, 232.10.10.X) Join として扱われる。
また、同様にIGMPバージョン1/2による 232.10.20.X へのグループ参加要求 (*,232.10.20.X) Join は、IGMPバージョン3の送信元指定付きグループ参加要求 (192.168.20.5, 232.10.20.X) Join として扱われる。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドで指定するマルチキャストグループアドレスは、SSMレンジ内のアドレスでなくてはならない。標準のSSMレンジは232.0.0.0/8だが、ip igmp ssmコマンド、ip pim ssmコマンドで変更することも可能なので注意。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip igmp ssm-map static（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

access-list standard（グローバルコンフィグモード）
access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
ip igmp（インターフェースモード）
ip igmp ssm（グローバルコンフィグモード）
ip igmp ssm-map enable（グローバルコンフィグモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
ip pim ssm（グローバルコンフィグモード）
show ip igmp groups（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA