[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# ip dhcp snooping agent-option circuit-id vlantriplet

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`(config-if)# ip dhcp snooping agent-option circuit-id vlantriplet`

`(config-if)# no ip dhcp snooping agent-option circuit-id`

DHCP Snooping のオプションであるリレーエージェント情報オプション（オプションコード82）のCircuit-ID サブオプションとしてVLAN ID とポート番号を付加する。
no 形式で実行した場合は、Circuit-ID サブオプションをデフォルト（VLAN IDとインターフェース番号）に戻す。

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# interface vlan1 ↓
    awplus(config-if)# ip dhcp snooping agent-option circuit-id vlantriplet ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip dhcp snooping agent-option circuit-id vlantriplet（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip dhcp snooping agent-option（グローバルコンフィグモード）
ip dhcp snooping agent-option remote-id（インターフェースモード）
show ip dhcp snooping（非特権EXECモード）
show ip dhcp snooping agent-option（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA