[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# fail-count

モード: Pingポーリングモード
カテゴリー: IP付加機能 / Pingポーリング

`(config-ping-poll)# fail-count <1-100>`

`(config-ping-poll)# no fail-count`

対象Pingポーリング設定において、監視対象機器への到達性が失われたと判断するために必要なPing無応答の回数を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-100>` | 監視対象機器への到達性が失われたと判断するために必要なPing無応答の回数。直前のsample-size回のPingに対して、fail-count回の無応答があった場合、監視対象機器が到達不可能になったと判断する。fail-countがsample-size以下となるよう設定すること。fail-countとsample-sizeが等しいときはfail-count回連続して無応答だったときだけ、到達不可能と判断する。fail-countがsample-size未満のときは、無応答が連続していなくてもよい。初期値は5

### 注意・補足事項

■ fail-countを現行のsample-sizeよりも大きい値に変更すると、sample-sizeの設定値もfail-countと同じになるよう自動的に引き上げられる。

### コマンドツリー

    ping-poll (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- fail-count（Pingポーリングモード）

### 関連コマンド

ping-poll（グローバルコンフィグモード）
sample-size（Pingポーリングモード）
show ping-poll（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA