[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# area-link

モード: AMFコンテナコンフィグモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config-atmf-container)# area-link NAME`

`(config-atmf-container)# no area-link`

対象AMFコンテナを指定したエリアに配置し、同コンテナとVAAホストをエリアリンクで接続する。
no形式で実行した場合は、対象AMFコンテナとVAAホストの接続を解除する。

### パラメーター

`NAME` | AMFエリア名

### 使用例

■ AMFコンテナ「abc」を「MASTER1」エリアに配置し、AMFコンテナ「abc」とVAAホストをエリアリンクで接続する。

    awplus(config)# atmf container abc ↓
    awplus(config-atmf-container)# area-link MASTER1 ↓

■ AMFコンテナ「abc」とVAAホストの接続を解除する。

    awplus(config)# atmf container abc ↓
    awplus(config-atmf-container)# no area-link ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、AMF CloudのAMFマルチテナント機能でのみ使用可能。

### コマンドツリー

    atmf container (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- area-link（AMFコンテナコンフィグモード）

### 関連コマンド

show atmf container（特権EXECモード）
atmf container（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA