[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# neighbor peer-group(create)

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] neighbor GROUPNAME peer-group`

（IPv4/IPv6）BGPピアグループ名を定義する。
no形式で実行した場合はBGPピアグループ名の定義を削除する。
BGPピアグループを利用する場合の設定順序は次のとおり。

1. neighbor peer-group(create)コマンドでBGPピアグループを作成する。
2. neighbor remote-asコマンドでBGPピアグループの所属ASを指定する。
3. 各種neighborコマンドでBGPピアグループ全体に対する動作やポリシーを設定する。
4. neighbor peer-group(add)コマンドでBGPピアグループに所属するBGPピアのアドレスを追加していく。IPv4ピアとIPv6ピアでは使用するコマンドモードが異なるので注意。
   - IPv4ピアの場合：BGPモードのneighbor peer-group(add)コマンドを使う
   - IPv6ピアの場合：BGP IPv6アドレスファミリーモードのneighbor peer-group(add)コマンドを使う

### パラメーター

`GROUPNAME` | BGPピアグループ名

### 使用例

■ BGPピアグループINTを作成する。

    awplus(config-router)# neighbor INT peer-group ↓

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor peer-group(create)（BGPモード）

### 関連コマンド

neighbor peer-group(add)（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor peer-group(add)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA