[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# service-policy input

モード: インターフェースモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-if)# [no] service-policy input NAME`

対象スイッチポートにポリシーマップを適用する。
no形式で実行した場合はポリシーマップの適用を解除する。
ポリシーマップをスイッチポートに適用すると、該当ポートで受信したパケットに対して、ポリシーマップで定義されたQoS処理が行われるようになる。

### パラメーター

`NAME` | ポリシーマップ名

### 使用例

■ スイッチポート1.0.1にポリシーマップexampleを適用する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# service-policy input example ↓

■ スイッチポート1.0.1からポリシーマップexampleの適用を解除する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# no service-policy input example ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめQoS機能を有効にしておく必要がある（mls qos enableコマンド）。
■ 同一ポート上において、ハードウェアパケットフィルターとポリシーマップを併用することも可能。その場合、該当ポートで受信したパケットの処理は、ハードウェアパケットフィルター、ポリシーマップの順に行われる。両方を通過しないとパケットは出力されない。詳細は「トラフィック制御」/「ハードウェアパケットフィルター」の解説編、「フィルター処理の流れ」を参照のこと。
■ トランクグループにポリシーマップを適用するときは、次の点に注意すること。

- スタティックチャンネルグループ（手動設定のトランクグループ）の場合は、インターフェース名「saX」（Xはスタティックチャンネルグループ番号）に対してポリシーマップを適用する。たとえば、スタティックチャンネルグループ「1」にポリシーマップmypolicyを適用するには、次のようにする。

      awplus(config)# interface sa1 ↓
      awplus(config-if)# service-policy input mypolicy ↓

  スタティックチャンネルグループのメンバーポートに対してポリシーマップを適用することはできないので注意。

      awplus(config)# interface port1.0.12 ↓
      awplus(config-if)# service-policy input mypolicy ↓
      % Service policy cannot be applied to an interface that is a member of a
        static-channel-group. Try applying the policy to "sa" interface.

- LACPチャンネルグループ（自動設定のトランクグループ）の場合は、該当グループに所属しているすべてのスイッチポートに対してポリシーマップを適用する。たとえば、スイッチポート1.0.1～1.0.10からなるLACPチャンネルグループ「1」にポリシーマップmypolicyを適用するには、次のようにする。

      awplus(config)# interface port1.0.1-1.0.10 ↓
      awplus(config-if)# service-policy input mypolicy ↓

  インターフェース名「poX」（XはLACPチャンネルグループ番号）に対してポリシーマップを適用することはできないので注意。

      awplus(config)# interface po1 ↓
      awplus(config-if)# service-policy input mypolicy ↓
      % Service policy cannot be applied to a dynamic aggregator interface.

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- service-policy input（インターフェースモード）

### 関連コマンド

access-group（インターフェースモード）
mls qos enable（グローバルコンフィグモード）
policy-map（グローバルコンフィグモード）
show mls qos interface（非特権EXECモード）
show policy-map（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA