[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# speed

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`(config-if)# speed {10|100|1000|auto}`

`(config-if)# no speed`

対象インターフェースの通信速度を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`10` | 10Mbps
`100` | 100Mbps
`1000` | 1000Mbps（1Gbps）
`auto` | オートネゴシエーションで決定（初期値）

### 使用例

■ スイッチポート1.0.1の通信モードを100M Full Duplex固定に設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# speed 100 ↓
    awplus(config-if)# duplex full ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは物理インターフェース（スイッチポート）でのみ有効。
■ インターフェースの種類に応じたspeedコマンドとduplexコマンドの有効な組み合わせは以下のとおり（「x/y」の表記はspeedコマンド/duplexコマンドの指定値を表す）。これ以外の組み合わせはサポート対象外。

表 1
インターフェースの種類 | speed/duplexの有効な組み合わせ
全機種共通
1000BASE-Tポート | 固定 | auto/auto（初期値）,10/half, 10/full, 100/half, 100/full, 1000/full
1000Mbps光ポート | SFPスロット | auto/auto（初期値） ,1000/full
AT-IE340-12GT、AT-IE340-12GP、AT-IE340-20GPのみ
100Mbps光ポート | SFPスロット | auto/auto（初期値）, 100/full

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- speed（インターフェースモード）

### 関連コマンド

duplex（インターフェースモード）
polarity（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show interface status（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA