[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# epsr flush-type

モード: EPSRモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

`(config-epsr)# epsr NAME flush-type {vlan|interface}`

EPSRドメインでトポロジーチェンジが発生したときに、フォワーディングデータベース（FDB）の更新処理（エントリー削除）を、VLAN単位、ポート単位のどちらで行うか指定する。
初期設定はvlan（VLAN単位）。
本設定をinterface（ポート単位）に切り替えることで、トポロジーチェンジ発生にともなうFDB更新処理の負荷を軽減することができる。

### パラメーター

`NAME` | EPSRドメイン名。epsr mode masterコマンドかepsr mode transitコマンドで定義済みのEPSRドメイン名を指定すること
`vlan` | フォワーディングデータベースのエントリーを所属vlanごとに削除する。初期設定
`interface` | フォワーディングデータベースのエントリーをポートごとに一括で削除する

### コマンドツリー

    epsr configuration (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- epsr flush-type（EPSRモード）

### 関連コマンド

epsr mode master（EPSRモード）
epsr mode transit（EPSRモード）
show epsr（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA