[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# scada modbus tcp server port

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / MODBUS

`(config)# scada modbus tcp server port <0-65535>`

`(config)# no scada modbus tcp server port`

MODBUS TCPサーバーの待ち受けTCPポートを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は502。

### パラメーター

`<0-65535>` | TCPポート番号。初期値は502

### 使用例

■ MODBUS TCPサーバーの待ち受けポートを30502に変更する。

    awplus(config)# scada modbus tcp server port 30502 ↓

■ MODBUS TCPサーバーの待ち受けポートを初期値の502に戻す。

    awplus(config)# no scada modbus tcp server port ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- scada modbus tcp server port（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

scada modbus tcp server（グローバルコンフィグモード）
show scada modbus tcp server（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA