[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# bgp graceful-restart

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# bgp graceful-restart`

`(config-router)# no bgp graceful-restart`

（IPv4/IPv6）BGPグレースフルリスタートにおけるリスタートルーター機能を有効化する。また、bgp graceful-restart restart-timeコマンドとbgp graceful-restart stalepath-timeコマンドの設定を初期値に戻す。
no形式で実行した場合はリスタートルーター機能を無効化する。
初期設定は無効。
なお、リスタートルーター機能を使うためには、本コマンドで機能を有効化するだけでなく、neighbor capability graceful-restartコマンド（BGPモード）、neighbor capability graceful-restartコマンド（BGP IPv6アドレスファミリーモード）でグレースフルリスタート・ケイパビリティーをピアに通知するよう設定する必要がある。また、ピアのグレースフルリスタートに対応する（レシーブルーターとして動作する）場合も、前記コマンドの実行が必要。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- bgp graceful-restart（BGPモード）

### 関連コマンド

bgp graceful-restart restart-time（BGPモード）
bgp graceful-restart stalepath-time（BGPモード）
bgp update-delay（BGPモード）
clear bgp ipv6（特権EXECモード）
clear ip bgp（特権EXECモード）
neighbor capability graceful-restart（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor capability graceful-restart（BGPモード）
neighbor restart-time（BGPモード）
neighbor shutdown（BGPモード）
restart bgp graceful（特権EXECモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA