[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# domain-id

モード: MRPリングモード
カテゴリー: L2スイッチング / MRP

`(config-mrp-ring)# domain-id UUID`

`(config-mrp-ring)# no domain-id`

MRPリングのドメインIDを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値はオールF（`FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF`）。

### パラメーター

`UUID` | MRPドメインID。`xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx` の形式で16進数合計32桁のUUID文字列として指定する。初期値はオールF

### コマンドツリー

    mrp ring (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- domain-id（MRPリングモード）

### 関連コマンド

service mrp（グローバルコンフィグモード）
mrp ring（インターフェースモード）
vlan-id（MRPリングモード）
profile（MRPリングモード）
role（MRPリングモード）
lc-react（MRPリングマネージャーモード）
enable（MRPリングモード）
mrp ring（グローバルコンフィグモード）
show mrp ring（特権EXECモード）
show counter mrp（特権EXECモード）
clear counter mrp（特権EXECモード）
show mrp ports（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA