[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# default-information originate

モード: RIPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`(config-router)# [no] default-information originate`

RIP経路表にデフォルト経路（Network: 0.0.0.0/0, Next Hop: 0.0.0.0）を追加する。
no形式で実行した場合は、RIP経路表からデフォルト経路を削除する。

### 使用例

    awplus(config)# do show ip rip ↓

    Codes: R - RIP, Rc - RIP connected, Rs - RIP static, K - Kernel,
           C - Connected, S - Static, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP

       Network            Next Hop         Metric From            If     Time
    Rc 192.168.10.0/24                          1                 vlan10
    Rc 192.168.20.0/24                          1                 vlan20
    Rc 192.168.30.0/24                          1                 vlan30

    awplus(config)# router rip ↓
    awplus(config-router)# default-information originate ↓

    awplus(config-router)# do show ip rip ↓

    Codes: R - RIP, Rc - RIP connected, Rs - RIP static, K - Kernel,
           C - Connected, S - Static, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP

       Network            Next Hop         Metric From            If     Time
    Rs 0.0.0.0/0                                1                  --
    Rc 192.168.10.0/24                          1                 vlan10
    Rc 192.168.20.0/24                          1                 vlan20
    Rc 192.168.30.0/24                          1                 vlan30

### 注意・補足事項

■ すでにredistributeコマンドでスタティックなデフォルト経路を再通知するよう設定している場合（「redistribute static」）は、本コマンドを実行してもRIP経路表は変更されない。

### コマンドツリー

    router rip (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- default-information originate（RIPモード）

### 関連コマンド

redistribute（RIPモード）
show ip rip（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA