[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# mep lowest-priority-defect

モード: インターフェース・イーサネットCFM MEPモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

`(config-if-eth-cfm-mep)# mep lowest-priority-defect <1-6>`

障害通知アラームの優先度を設定する。

### パラメーター

`lowest-priority-defect <1-6>` | 障害通知アラームの優先度を設定する。デフォルトは2

### 使用例

    awplus(config)# interface port1.0.2 ↓
    awplus(config-if)# ethernet cfm mep down mpid 12 domain-name MD-INST2 ma-name MA-INST2-1 ↓
    awplus(config-if-eth-cfm-mep)# mep active lowest-priority-defect 6 ↓

### コマンドツリー

    ethernet cfm mep (インターフェースモード)
        |
        +- mep lowest-priority-defect（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）

### 関連コマンド

service ma-name ma-type（イーサネットCFMモード）
ethernet cfm mep（インターフェースモード）
clear lowest-priority-defect（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
show mep-alarm status（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA