[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# ip dhcp-relay short-lease

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPリレー

`(config-if)# ip dhcp-relay short-lease <20-3600>`

`(config-if)# no ip dhcp-relay short-lease`

対象インターフェース上で動作するDHCPリレーエージェントにおいて、DHCPサーバーが提示したIPv4アドレスの使用時間（リース時間）を指定値に短縮する。
no形式で実行した場合は、リース時間の短縮を無効にする。
初期設定は無効。

### パラメーター

`<20-3600>` | IPv4アドレスの有効時間（秒）

### 注意・補足事項

■ 本コマンドがDHCPサーバーのリース時間より短く設定された場合、クライアントにはDHCPリレーエージェントのリース時間が適用される。反対に、本コマンドがDHCPサーバーのリース時間より長く設定された場合、クライアントにはDHCPサーバーのリース時間が適用される。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip dhcp-relay short-lease（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show ip dhcp-relay（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA