[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# auth timeout quiet-period

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# auth timeout quiet-period <1-65535>`

`(config-if)# no auth timeout quiet-period`

対象スイッチポートにおいて、認証失敗後の認証抑止期間（quietPeriod）を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-65535>` | Supplicantの認証に失敗した後、Supplicantとの通信を拒否する期間（秒）。この期間中は受信したパケットをすべて破棄する。初期値は60秒

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめ対象インターフェースでポート認証機能を有効にしておく必要がある。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth timeout quiet-period（インターフェースモード）

### 関連コマンド

auth-mac enable（インターフェースモード）
auth-web enable（インターフェースモード）
auth-web max-auth-fail（インターフェースモード）
dot1x port-control（インターフェースモード）
show auth（特権EXECモード）
show dot1x（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA