### L2スイッチング

一般設定 バーチャルLAN GVRP UDLD イーサネットCFM（IEEE 802.1ag） スパニングツリープロトコル イーサネットリングプロテクション（EPSR） G.8032（ERPS） MRP フォワーディングデータベース DHCP Snooping

#### 一般設定

show platform（特権EXECモード）

#### バーチャルLAN

clear vlan statistics（特権EXECモード）
platform vlan-stacking-tpid（グローバルコンフィグモード）
private-vlan（VLANモード）
private-vlan association（VLANモード）
private-vlan ufo trap（グローバルコンフィグモード）
show interface switchport（非特権EXECモード）
show vlan（非特権EXECモード）
show vlan classifier group（非特権EXECモード）
show vlan classifier interface group（非特権EXECモード）
show vlan classifier rule（非特権EXECモード）
show vlan private-vlan（非特権EXECモード）
show vlan private-vlan ufo（非特権EXECモード）
show vlan statistics（非特権EXECモード）
switchport access vlan（インターフェースモード）
switchport enable vlan（インターフェースモード）
switchport mode（インターフェースモード）
switchport mode private-vlan（インターフェースモード）
switchport mode private-vlan trunk promiscuous（インターフェースモード）
switchport mode private-vlan trunk secondary（インターフェースモード）
switchport mode private-vlan ufo（インターフェースモード）
switchport private-vlan host-association（インターフェースモード）
switchport private-vlan mapping（インターフェースモード）
switchport trunk allowed vlan（インターフェースモード）
switchport trunk native vlan（インターフェースモード）
switchport vlan translation default（インターフェースモード）
switchport vlan translation outer-vlan（インターフェースモード）
switchport vlan translation vlan（インターフェースモード）
switchport vlan-stacking（インターフェースモード）
switchport voice dscp（インターフェースモード）
switchport voice vlan（インターフェースモード）
switchport voice vlan priority（インターフェースモード）
vlan（VLANモード）
vlan classifier activate（インターフェースモード）
vlan classifier group（グローバルコンフィグモード）
vlan classifier rule（グローバルコンフィグモード）
vlan database（グローバルコンフィグモード）
vlan statistics（インターフェースモード）

#### GVRP

clear gvrp statistics（特権EXECモード）
gvrp（インターフェースモード）
gvrp dynamic-vlan-creation（グローバルコンフィグモード）
gvrp enable（グローバルコンフィグモード）
gvrp registration（インターフェースモード）
gvrp timer（インターフェースモード）
show gvrp configuration（非特権EXECモード）
show gvrp machine（非特権EXECモード）
show gvrp statistics（非特権EXECモード）
show gvrp timer（非特権EXECモード）

#### UDLD

show udld（特権EXECモード）
show udld neighbors（特権EXECモード）
show udld port（特権EXECモード）
udld aggressive-mode（グローバルコンフィグモード）
udld enable（グローバルコンフィグモード）
udld port（インターフェースモード）
udld port aggressive-mode（インターフェースモード）
udld port disable（インターフェースモード）
udld reset（特権EXECモード）
udld time disable-period（グローバルコンフィグモード）
udld time message-interval（グローバルコンフィグモード）

#### イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

cc ma-name interval（イーサネットCFMモード）
cc multicast（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
cc unicast（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
clear active（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
clear all（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
clear ccm-ltm-priority（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
clear ethernet cfm errorlog（特権EXECモード）
clear fng-alarm-time（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
clear lowest-priority-defect（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
clear mep counter（特権EXECモード）
clear reset-fng-time（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
ethernet cfm domain-name（グローバルコンフィグモード）
ethernet cfm mep（インターフェースモード）
mep active（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
mep ccm-ltm-priority（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
mep crosscheck（イーサネットCFMモード）
mep fng-alarm-time（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
mep lowest-priority-defect（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
mep reset-fng-time（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
service ma-name ma-type（イーサネットCFMモード）
show ethernet cfm details（特権EXECモード）
show ethernet cfm domain（特権EXECモード）
show ethernet cfm errorlog（特権EXECモード）
show ethernet cfm maintenance-points local mep（特権EXECモード）
show ethernet cfm maintenance-points remote mep（特権EXECモード）
show ethernet cfm service（特権EXECモード）
show mep-alarm status（特権EXECモード）

#### スパニングツリープロトコル

clear spanning-tree detected protocols（特権EXECモード）
instance priority（MSTモード）
instance vlan（MSTモード）
region（MSTモード）
revision（MSTモード）
show spanning-tree（非特権EXECモード）
show spanning-tree brief（非特権EXECモード）
show spanning-tree mst（非特権EXECモード）
show spanning-tree mst config（非特権EXECモード）
show spanning-tree mst instance（非特権EXECモード）
show spanning-tree statistics（特権EXECモード）
spanning-tree alternate-root-inconsistent（インターフェースモード）
spanning-tree autoedge（インターフェースモード）
spanning-tree bpdu（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree cisco-interoperability（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree edgeport（インターフェースモード）
spanning-tree enable（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree errdisable-timeout enable（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree errdisable-timeout interval（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree force-version（インターフェースモード）
spanning-tree forward-time（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree guard loop（インターフェースモード）
spanning-tree guard root（インターフェースモード）
spanning-tree hello-time（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree link-type（インターフェースモード）
spanning-tree max-age（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree max-hops（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree mode（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree mst configuration（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree mst instance（インターフェースモード）
spanning-tree mst instance path-cost（インターフェースモード）
spanning-tree mst instance priority（インターフェースモード）
spanning-tree path-cost（インターフェースモード）
spanning-tree portfast（インターフェースモード）
spanning-tree portfast bpdu-filter（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree portfast bpdu-filter（インターフェースモード）
spanning-tree portfast bpdu-guard（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree portfast bpdu-guard（インターフェースモード）
spanning-tree priority（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree priority（インターフェースモード）

#### イーサネットリングプロテクション（EPSR）

epsr（EPSRモード）
epsr configuration（グローバルコンフィグモード）
epsr datavlan（EPSRモード）
epsr enhancedrecovery enable（EPSRモード）
epsr flush-type（EPSRモード）
epsr mode master（EPSRモード）
epsr mode transit（EPSRモード）
epsr priority（EPSRモード）
epsr state（EPSRモード）
epsr topology-change g8032（EPSRモード）
epsr trap（EPSRモード）
show epsr（非特権EXECモード）
show epsr config-check（非特権EXECモード）
show epsr counters（非特権EXECモード）

#### G.8032（ERPS）

cfm-sf-notify（G.8032スイッチモード）
clear g8032 erp-instance（特権EXECモード）
clear g8032 erp-instance statistics（特権EXECモード）
data-traffic（G.8032スイッチモード）
enable（G.8032プロファイルモード）
erp-instance（G.8032スイッチモード）
g8032 erp-instance（グローバルコンフィグモード）
g8032 forced-switch erp-instance（特権EXECモード）
g8032 manual-switch erp-instance（特権EXECモード）
g8032 physical-ring（グローバルコンフィグモード）
g8032 profile（グローバルコンフィグモード）
level（G.8032スイッチモード）
physical-ring（G.8032スイッチモード）
profile name（G.8032スイッチモード）
raps-channel（G.8032スイッチモード）
rpl role（G.8032スイッチモード）
show g8032 erp-instance（特権EXECモード）
show g8032 erp-instance statistics（特権EXECモード）
show g8032 physical-ring（特権EXECモード）
show g8032 profile（特権EXECモード）
sub-ring（G.8032スイッチモード）
timer（G.8032プロファイルモード）
topology-change g8032（G.8032スイッチモード）
trap（G.8032スイッチモード）

#### MRP

clear counter mrp（特権EXECモード）
domain-id（MRPリングモード）
domain-name（MRPリングモード）
enable（MRPリングモード）
lc-react（MRPリングマネージャーモード）
mrp ring（グローバルコンフィグモード）
mrp ring（インターフェースモード）
profile（MRPリングモード）
role（MRPリングモード）
service mrp（グローバルコンフィグモード）
show counter mrp（特権EXECモード）
show mrp ports（特権EXECモード）
show mrp ring（特権EXECモード）
vlan-id（MRPリングモード）

#### フォワーディングデータベース

clear mac address-table（特権EXECモード）
mac address-table acquire（グローバルコンフィグモード）
mac address-table ageing-time（グローバルコンフィグモード）
mac address-table logging（グローバルコンフィグモード）
mac address-table static（グローバルコンフィグモード）
show mac address-table（非特権EXECモード）

#### DHCP Snooping

arp security（インターフェースモード）
arp security drop link-local-arps（インターフェースモード）
arp security violation（インターフェースモード）
clear arp security statistics（特権EXECモード）
clear ip dhcp snooping binding（特権EXECモード）
clear ip dhcp snooping statistics（特権EXECモード）
ip dhcp snooping（インターフェースモード）
ip dhcp snooping agent-option（グローバルコンフィグモード）
ip dhcp snooping agent-option allow-untrusted（グローバルコンフィグモード）
ip dhcp snooping agent-option circuit-id vlantriplet（インターフェースモード）
ip dhcp snooping agent-option remote-id（インターフェースモード）
ip dhcp snooping binding（特権EXECモード）
ip dhcp snooping database（グローバルコンフィグモード）
ip dhcp snooping delete-by-client（グローバルコンフィグモード）
ip dhcp snooping delete-by-linkdown（グローバルコンフィグモード）
ip dhcp snooping disable-l2-flooding（インターフェースモード）
ip dhcp snooping max-bindings（インターフェースモード）
ip dhcp snooping subscriber-id（インターフェースモード）
ip dhcp snooping trust（インターフェースモード）
ip dhcp snooping verify mac-address（グローバルコンフィグモード）
ip dhcp snooping violation（インターフェースモード）
ip source binding（グローバルコンフィグモード）
service dhcp-snooping（グローバルコンフィグモード）
show arp security（非特権EXECモード）
show arp security interface（非特権EXECモード）
show arp security statistics（非特権EXECモード）
show ip dhcp snooping（非特権EXECモード）
show ip dhcp snooping acl（非特権EXECモード）
show ip dhcp snooping agent-option（非特権EXECモード）
show ip dhcp snooping binding（非特権EXECモード）
show ip dhcp snooping interface（非特権EXECモード）
show ip dhcp snooping statistics（非特権EXECモード）
show ip source binding（非特権EXECモード）