[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# show spanning-tree brief

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`> show spanning-tree brief`

スパニングツリープロトコルの全般的な情報、および、各スイッチポートのスパニングツリー関連情報を簡潔に表示する。

### 使用例

    awplus> show spanning-tree brief ↓
    Default: Bridge up - Spanning Tree Enabled
    Default: Root Path Cost 0 - Root Port 0 -  Bridge Priority 32768
    Default: Root Id 8000:0000cd2806b4
    Default: Bridge Id 8000:0000cd2806b4

    Port            Designated Bridge    Port Id    Role             State
    port1.0.1       8000:0000cd2806b4    8389       Designated       Forwarding
    port1.0.2       8000:0000cd2806b4    838a       Designated       Forwarding
    port1.0.3       8000:0000cd2806b4    838b       Disabled         Discarding
    port1.0.4       8000:0000cd2806b4    838c       Disabled         Discarding
    port1.0.5       8000:0000cd2806b4    838d       Disabled         Discarding
    port1.0.6       8000:0000cd2806b4    838e       Disabled         Discarding
    port1.0.7       8000:0000cd2806b4    838f       Disabled         Discarding
    ...

表 1
Bridge up | スパニングツリープロトコルの有効/無効
Root Path Cost | ルートブリッジのパスコスト
Root Port | ルートポートのインターフェースインデックス番号。ルートブリッジのときは 0 と表示される。トランクポートの場合はトランクグループのインターフェースインデックス番号で表示される
Bridge Priority | ブリッジプライオリティー
Root Id | ルートのブリッジ識別子。ルートのブリッジプライオリティー（16進数先頭4桁）とMACアドレスで構成される
Bridge Id | ブリッジ識別子。ブリッジプライオリティー（16進数先頭4桁）とMACアドレスで構成される
Port | スイッチポートのインターフェース名
Designated Bridge | 代表ブリッジのブリッジ識別子。ブリッジプライオリティー（16進数先頭4桁）とMACアドレスで構成される
Port Id | ポートのポートID
Role | ポートの役割。Disabled、Designated、Rootport、Alternate、Backupのいずれか
State | ポートの状態。Listening、Learning、Forwarding、Discardingのいずれか

### 関連コマンド

show spanning-tree（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA