[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# ip pim cisco-register-checksum

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config)# [no] ip pim cisco-register-checksum [group-list {LISTNUM|LISTNAME}]`

（PIM-SM）Registerメッセージのチェックサムを計算するときに、PIMメッセージ全体を対象とするよう設定する。標準IPアクセスリストを指定することで、特定マルチキャストグループのRegisterメッセージだけを対象にすることもできる。
no形式で実行した場合は初期設定の動作に戻る。
初期設定では、Registerメッセージのチェックサムを計算するとき、PIMヘッダーだけを対象とする。

### パラメーター

`group-list {LISTNUM|LISTNAME}` | 標準IPアクセスリスト。特定のマルチキャストグループに対してのみ、本コマンドを適用したい場合に指定する。対象とするグループをpermitするよう設定しておくこと
| `LISTNUM :=` | `{<1-99>|<1300-1999>}`
|  | 標準IPアクセスリスト番号
| `LISTNAME` | 標準IPアクセスリスト名

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip pim cisco-register-checksum（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

access-list standard（グローバルコンフィグモード）
access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA