[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# alarm facility input-alarm alarm-position

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# [no] alarm facility input-alarm <1> alarm-position {open|close}`

アラーム入力端子で受信したアラーム信号を通知するトリガー条件を指定する。
本コマンドは、alarm facility input-alarmコマンドで指定する動作のトリガー条件を指定するコマンド。
no形式で指定した場合は、トリガー条件の指定を未設定にする。
初期設定では未設定。

### パラメーター

`1` | アラーム入力端子番号。常に1を指定する
`alarm-position` | 電気回路の状態を指定する
| `open` | 回路がOpen状態になるとアクションを実行。初期値
| `close` | 回路がClose状態になるとアクションを実行

### 使用例

■ アラーム入力端子の電気回路設定がcloseのとき、アラーム信号のリレー出力を有効にする。

    awplus(config)# alarm facility input-alarm 1 alarm-position close ↓
    awplus(config)# alarm facility input-alarm 1 relay  ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- alarm facility input-alarm alarm-position（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

alarm facility input-alarm（グローバルコンフィグモード）
show alarm settings（特権EXECモード）
show facility-alarm status（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA