[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# neighbor allowas-in

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} allowas-in [<1-10>]`

`(config-router)# no neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} allowas-in`

（IPv4）指定したBGPピアまたはBGPピアグループから受信した経路のAS_PATH属性に自AS番号が含まれていても、この経路を受け入れるよう設定する。
no形式で実行した場合は、指定したBGPピアまたはBGPピアグループから受信した経路のAS_PATH属性に自AS番号が含まれていた場合、この経路を破棄する。
初期状態では、受信した経路のAS_PATH属性に自AS番号が含まれていた場合、この経路を破棄する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名
`<1-10>` | 自AS番号の最大数。受信した経路のAS_PATH属性に含まれる自AS番号の数がここで指定した数以内であれば、該当経路を受け入れる。省略時は3

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor allowas-in（BGPモード）

### 関連コマンド

clear ip bgp（特権EXECモード）
neighbor peer-group(add)（BGPモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
neighbor shutdown（BGPモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA