[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# lldp transmit

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / LLDP

`(config-if)# [no] lldp transmit`

対象スイッチポートでLLDPパケットの送信を有効化する。
no形式で実行した場合はLLDPパケットの送信を無効化する。
初期設定は有効。
LLDPを使うには、lldp runコマンドによる全体設定と、本コマンドまたはlldp receiveコマンドによるインターフェース固有設定の両方が「有効」になっている必要がある。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドとlldp receiveコマンドは、次のように一行で記述することもできる。

    awplus(config-if)# no lldp receive transmit ↓

■ LLDPの送信元MACアドレスには、ローカルMACアドレスが使われる。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- lldp transmit（インターフェースモード）

### 関連コマンド

lldp receive（インターフェースモード）
lldp run（グローバルコンフィグモード）
show lldp interface（非特権EXECモード）
show lldp statistics（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA