[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# loop-protection timeout

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config-if)# loop-protection timeout <0-86400>`

`(config-if)# no loop-protection timeout`

対象スイッチポートでLDF検出機能がループを検出した場合の動作の持続時間を変更する。
no形式で実行した場合は、持続時間を初期値に戻す。

### パラメーター

`<0-86400>` | ループ検出時の動作の持続時間（秒）。0は無期限を示す。初期値は7

### 注意・補足事項

■ スタティックなトランクグループへの動作設定は、インターフェース「saX」に対して行う。saX内のメンバーポートに対する個別設定は行えません。
■ LACPによって自動生成されるトランクグループへの動作設定は、インターフェース「poX」に対して行う。poX内のメンバーポートに対する個別設定は行えません。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- loop-protection timeout（インターフェースモード）

### 関連コマンド

clear loop-protection action（特権EXECモード）
loop-protection（グローバルコンフィグモード）
loop-protection action（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show loop-protection（非特権EXECモード）
shutdown（インターフェースモード）
switchport enable vlan（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA