[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# ip helper-address

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / UDPブロードキャストヘルパー

`(config-if)# ip helper-address A.B.C.D`

`(config-if)# no ip helper-address A.B.C.D`

対象インターフェースで受信したUDPブロードキャストパケットの転送先IPアドレスを追加する（UDPブロードキャストヘルパー機能の設定）。
転送先IPアドレスは32個まで登録可能。
no形式で実行した場合は、転送先IPアドレスを削除する。
なお、UDPブロードキャストヘルパー機能で転送されるのは、受信したUDPブロードキャストパケットのうち、終点UDPポートがip forward-protocol udpコマンドで設定した転送対象ポート番号リストに含まれるものだけであることに注意。

### パラメーター

`A.B.C.D` | UDPブロードキャストパケットの転送先IPアドレス。対象インターフェースで受信したUDPブロードキャストパケットのうち、終点UDPポートが転送対象リストに含まれるものは、ここで指定したIPアドレスに転送される。指定するIPアドレスはユニキャストでもブロードキャストでもよい

### 使用例

■ vlan10で受信した転送対象のUDPブロードキャストパケットを他のインターフェースに存在するサーバー「192.168.30.5」に転送するよう設定する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip helper-address 192.168.30.5 ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip helper-address（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip forward-protocol udp（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA