[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# show scada modbus tcp server connections

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / MODBUS

`# show scada modbus tcp server connections`

MODBUS TCPサーバーに接続しているクライアントの情報を表示する。

### 使用例

■ MODBUS TCPサーバーに接続中のクライアント情報を表示する。

    awplus# show scada modbus tcp server connections ↓
    Connected client 1
      IP address      : 192.168.2.200
      Port            : 37509
      Uptime          : 22
    Statistics:
      Read Requests:
        coils                :          0
        discrete inputs      :          0
        holding registers    :          2
        input registers      :          0

      Write Requests:
        single coil          :          0
        single register      :          0
        multiple coils       :          0
        multiple registers   :          0

      Other Requests         :          0

      Exceptions:
        illegal function     :          0
        illegal data address :          0
        illegal data value   :          0
        slave device failure :          0

    Connected client 2
      IP address      : 192.168.2.200
      Port            : 49201
      Uptime          : 14
    Statistics:
      Read Requests:
        coils                :          0
        discrete inputs      :          0
        holding registers    :          1
        input registers      :          0

      Write Requests:
        single coil          :          0
        single register      :          0
        multiple coils       :          0
        multiple registers   :          0

      Other Requests         :          0

      Exceptions:
        illegal function     :          0
        illegal data address :          0
        illegal data value   :          1
        slave device failure :          0

### 関連コマンド

scada modbus tcp server（グローバルコンフィグモード）
show scada modbus tcp server（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA